#昆仑海岸 KLM-4122 模拟量采集模块设备构件使用说明

## 1、设备简介

KLM-4122 是集采集、通讯为一体的模拟量采集模块。2路信号输入，2路0～5V或0~10V直流电压信号输入通讯可选RS-232或RS-485/422接口。该模块电路简捷，功能全面；工作稳定，精度高、线性好；便于现场安装和调试，适用于传感器信号的采集及与上位机之间的数据传输，应用于信号采集，工业控制系统。

使用本构件前，请先阅读 KLM-4122 模拟量采集模块技术说明书，根据实际应用的需要来正确设置 KLM-4122 模拟量采集模块的各项参数。

## 2、硬件连线

使用本设备驱动您必须具有的硬件条件是：KLM-4122 模拟量采集模块，该设备和主机进行通讯的方式为 RS-232/485 连接，接线方式见 KLM-4122 模拟量采集模块说明书。

软件：MCGS 组态软件。

## 3、仪表设置

详情请阅读 KLM-4122 模拟量采集模块的技术说明书，无特别设置。

## 4、设备构件的使用

### a. 父设备的参数设置

使用通用串口父设备，参数设置见下图。

昆仑海岸 KLM-4122 设备构件属于子设备构件，必须挂在通用串口父设备下才能有效工作。

必须使父设备的波特率和 KLM-4122 多功能采集模块波特率（可以从仪表上读出参数）一致，串口通讯为无校验。

### b. “昆仑海岸 KLM-4122 模拟量采集模块”设备构件的使用

在“设备属性设置”属性页中，设置设备构件的参数。

内部属性：本设备无内部属性。

在线帮助：点击“查看设备在线帮助”，获得设备使用帮助信息。

设备名称：可根据需要来对设备进行重新命名，但不能和设备窗口中已有的其它设备构件同名。

设备注释：本设备为“昆仑海岸-KLM-4122”。

最小采集周期：为运行时，MCGS 对设备进行操作的时间周期，单位为毫秒，与串口父设备一致，建议为 1000ms。

设备地址：仪表的地址，默认为 1。

设备命令校验方式：求校验。

注意：本设备构件在实际运行前，必须保证串行口能有效工作。

以下是 “KLM-4122”的通道显示结果。

### c. 通道信息和设备命令

·通道信息：

通道名 | 类型 | 生成算法
通讯状态 | 开关型 | 通讯正常时显示0，通讯出错显示1
电压输入00-01 | 数值型 | 通道数值范围0-9999，0表示0V，9999表示5V或10V

## 5、常见故障分析

(1) 检查设备是否上电，设置正确。

(2) 检查串口是否接上，通信参数是否正确，是否与仪表上的显示的通信参数一致。

(3) 检查组态的设备属性中，是否选择某一具体系列的仪表。

(4) 不属于上述原因，可能是其他未知的原因，可与 MCGS 技术部联系。

## 6、特殊应用的开发

本设备构件目前只实现部分通讯功能，如需要用作其它用途或本构件不能满足要求时，可自行进行开发。

《MCGS 用户指南》中有关于开发设备构件的详细说明，也可以提出具体的技术要求，由我们亲自为您定制。

# 000000